|  |  |
| --- | --- |
|  | Steel Europe |
|  |  |
|  | 08.07.2021Seite 1/1 |

**Ausgelöste Sicherheitsventile am Hochofen Schwelgern 2 bei thyssenkrupp Steel verursachten Geräusch- und Rauchentwicklung**

Am 8.7. wurden gegen 20:30 Uhr am Hochofen Schwelgern 2 am Standort Duisburg-Nord die Sicherheitsventile ausgelöst. Es kam daraufhin zu einer im weiteren Umkreis hör- und sichtbaren Geräusch- und Rauchentwicklung. Der Vorgang endete planmäßig nach mehreren Minuten. Die Werkfeuerwehr ist vor Ort. Es gibt keine Verletzten. Die Sicherheitsventile werden automatisch ausgelöst, um im Bedarfsfall einen Druckausgleich im Hochofen herzustellen.

Ansprechpartner

thyssenkrupp Steel Europe AG

Head of Media Relations

Mark Stagge

T: +49 203 52 - 25159

mark.stagge@thyssenkrupp.com

[www.thyssenkrupp-steel.com](http://www.thyssenkrupp-steel.com)